{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"images":3},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":3,"n_cols":5,"rows_kept":3,"merged":[[0,0,0,4],[3,1,3,4],[4,1,4,4],[5,1,5,4],[6,3,6,4],[7,0,7,1],[9,1,9,4],[10,1,10,4],[11,1,11,4]]}
["太阳能路灯参数"]
["序号","图片","颜色","规格及要求","数量"]
[1,null,"\n","1、太阳能路灯高不小于8米,\n灯杆上口径不小于60mm，\n下口径不小于145mm,\n壁厚不小于2.3mm；\n2、路灯光源100瓦；\n3、路灯太阳能板120瓦；\n4、路灯电池80安；\n5、需预埋配套地笼。",75]