{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["报价清单"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"报价清单","index":0,"n_rows":28,"n_cols":9,"rows_kept":28,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,8],[4,1,19,1],[20,0,20,6],[21,0,21,6],[22,0,22,8],[23,5,23,8],[24,5,24,8],[25,5,25,8],[26,5,26,8],[27,5,27,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["报价清单"]
["致：赣州橙芷酒店有限公司"]
["序号","内容","产品名称","规格\n（Фmm）","单位","数量","含税单价","含税合价（元）","材质"]
[1,"主体部分","污衣井主体","Ф600mm","米",20,null,0,"筒身：SUS304不锈钢\n厚度：1.5mm正常公差"]
[1,"附件部分","不锈钢投物门","500*500mm","套",4,null,0,"SUS304不锈钢  厚度：1.2mm"]
[2,null,"检修门","500*500mm","套",1,null,0,"SUS304不锈钢  厚度：1.2mm"]
[3,null,"投物门连接体","500*500mm","套",5,null,0,"SUS304不锈钢  厚度：1.5mm"]
[4,null,"出物口","700*700mm","套",1,null,0,"SUS304不锈钢  厚度：3.0mm"]
[5,null,"出物口挡物门\n吊链式","700*700mm","套",1,null,0,"SUS304不锈钢  厚度：1.2mm"]
[6,null,"排气管","Ф250mm","米",2,null,0,"不锈钢δ=1.0mm"]
[7,null,"不锈钢防虫网","配Ф250mm","套",1,null,0,"不锈钢δ=1.0mm"]
[8,null,"消防喷淋预留口","DN50","套",3,null,0,"//"]
[9,null,"烟感探头预留口","DN50","套",1,null,0,"//"]
[10,null,"落地缓冲支架","槽钢","套",1,null,0,"镀锌"]
[11,null,"承重/固定支架","槽钢/角铁","套",4,null,0,"镀锌"]
[12,null,"减震器","80-100KG","套",4,null,0,"//"]
[13,null,"70度防火阀","Ф250mm","套",1,null,0,"手动"]
[14,null,"闭门器",null,"套",4,null,0,"国标"]
[15,null,"排风扇","配Ф250mm","套",1,null,0,"国标"]
[16,null,"S型缓冲弯","Ф600mm","套",1,null,0,"SUS304不锈钢  厚度：1.5mm"]
["含税总价：",{"$nulls":6},0]
["增值税专用发票税率：",{"$nulls":6},"      %"]
["1、以上报价根据图纸估算量，结算时按现场实际工程量计算。\n2、以上报价含税、运费、安装调试等。"]
[{"$nulls":5},"报价单位（盖章）："]
[{"$nulls":5},"法定代表人或其授权代理人签字："]
[{"$nulls":5},"联系人："]
[{"$nulls":5},"联系方式："]
[{"$nulls":5},"日期：    年   月   日"]