{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":26,"n_cols":8,"rows_kept":26,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[9,0,9,4],[9,5,9,7],[10,0,10,7],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[11,2,12,2],[11,3,12,3],[11,5,12,5],[11,6,12,6],[11,7,12,7],[19,0,19,4],[19,5,19,7],[21,0,21,4],[21,5,21,7],[22,0,22,4],[22,5,22,7],[23,0,23,4],[23,5,23,7],[24,0,24,4],[24,5,24,7],[25,0,25,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["缦廷酒店地下室仓库砌墙施工工程项目报价清单"]
["一、财务仓库砌墙施工工程"]
["序号","工程项目","尺寸","单位","主材内容","不含税\n单价","不含税\n合计","备注"]
[{"$nulls":4},"(型号\\强度等级)"]
[1,"门头过梁","2m（长度）*0.2m（宽度）*0.1m（厚度）","m","现浇钢筋混凝土：\n强度等级C25；\n钢筋等级二级、直径16"]
[2,"横梁","7.7m（长度）*0.3m（厚度）*0.2m（宽度）","m","现浇钢筋混凝土：\n强度等级C25；\n钢筋等级二级、直径16",null,null,"离地面2.4－2.5米处"]
[3,"构造立柱","4.6m(长度)*0.2m(厚度)*0.2m(宽度)*1根","m","现浇钢筋混凝土：\n强度等级C25；\n钢筋等级二级、直径16"]
[4,"新建实心墙",36,"㎡","200厚加气实心砖"]
[5,"内外墙面粉刷刮白",72,"㎡","外墙腻子"]
["小计："]
["二、工程仓库砌墙施工工程"]
["序号","工程项目","数量","单位","主材内容","不含税\n单价","不含税\n合计","备注"]
[{"$nulls":4},"(型号\\强度等级)"]
[1,"门头过梁","2m（长度）*0.2m（宽度）*0.1m（厚度）","m","现浇钢筋混凝土：\n强度等级C25；\n钢筋等级二级、直径16"]
[2,"门头过梁","1.5m（长度）*0.1m（厚度）*0.2m（宽度）","m","现浇钢筋混凝土：\n强度等级C25；\n钢筋等级二级、直径16"]
[3,"横梁","17.2m（长度）*0.2m（厚度）*0.2m（宽度）","m","现浇钢筋混凝土：\n强度等级C25；\n钢筋等级二级、直径16",null,null,"离地面2.4－2.5米处"]
[4,"构造立柱","4.8m(高)*0.3m(厚)*0.3m(宽)*3根","m","现浇钢筋混凝土：\n强度等级C25；\n钢筋等级二级、直径16"]
[5,"新建实心墙",96,"㎡","200厚加气实心砖"]
[6,"内外墙面粉刷刮白",192,"㎡","外墙腻子"]
["小计："]
[7,"脚手架",null,"项"]
["综合不含税总价："]
["发票类型："]
["税率："]
["综合含税总价："]
["备注：\n1、本项目为固定总价含税包干，服务期限为合同签订之日起24个日历月。\n2、报价含机械费、材料费、运杂费、装卸费、税费、利润、安装、人工、售后维保等一切费用，对于可能产生的损耗费用由报价人自行考虑。\n3、有意向参与报价施工商可进行现场踏勘，根据实际踏勘情况准确报价。\n\n"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}